**Príloha č. 2 výzvy – Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia**

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, t.j. za uskutočnenie výmeny podlahových krytín v objektoch MŠVVaŠ SR podľa opisu predmetu zákazky.

### Všetky náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky sú výlučne výdavkami uchádzača. Verejný obstarávateľ nebude zodpovedný a ani neuhradí žiadne výdavky alebo straty akéhokoľvek druhu vynaložené uchádzačom v súvislosti s vypracovaním ponuky.

Uchádzač predloží úplný návrh na plnenie kritéria podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží najnižší návrh na plnenie kritéria.

Poradie uchádzačov sa určí od najnižšieho po najvyšší návrh na plnenie kritéria.

**Návrh na plnenie kritéria**

**„Stavebné práce súvisiace s výmenou podlahových krytín v objektoch MŠVVaŠ SR “**

|  |  |
| --- | --- |
| Identifikácia uchádzača |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por.č.** | **Položka** | **Typ/Merná jednotka** | **Požadovaný**  **rozsah v m2** | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Cena celkom za požadovaný rozsah v EUR bez DPH** | **Sadzba**  **DPH** | **Výška DPH v EUR** | **Cena celkom v EUR vrátane DPH** |
| 1.1 | PVC - podlahová krytina heterogénna vrátane stratného, hrúbka min.2,5 mm, nášľapná vrstva min. 0,60 mm, zvuková izolácia min. 10dB, objektová záťaž min. 33, soklovanie- biela lišta alebo lišta vo farbe PVC minimálny výber zo šiestich farebných odtieňov, vzor: parkety |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Koberec - podlahová krytina vrátane stratného, uzlíkový 100% PA, podklad AB, váha vlasu 480g/m², celk. Váha 1670g/m2, výška vlasu min. 4mm, objektová záťaž. min.trieda 32, kobercové sokle, spotrebný materiál, koberec, minimálny výber zo šiestich farebných odtieňov bez vzoru. |  | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Strhávanie pôvodnej krytiny až na pôvodnú podkladovú vrstvu (minimálne 1x vrstva) s odvozom a ekologickou likvidáciou | m2 | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Odstraňovanie čiernej podložky /Matadorit/ jedna vrstva s odvozom a ekologickou likvidáciou | m2 | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Brúsenie a čistenie podkladu, odstraňovanie zvyškov lepidla – celoplošne | m2 | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Príprava podkladu pred nivelizáciou, u – zošívanie prasklín, brúsenie a povysávanie priemyselným vysávačom | m2 | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Hĺbková penetrácia podkladu min. 1x | m2 | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Nivelizácia podkladu min. 9 mm | m2 | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Celoplošné lepenie podlahovej krytiny PVC vrátane materiálu použitého na lepenie, s vynáškou a ekologickou likvidáciou zbytkového materiálu | m2 | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Celoplošné lepenie podlahovej krytiny – koberec vrátane materiálu použitého na lepenie, s vynáškou a ekologickou likvidáciou zbytkového materiálu | m2 | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Soklovanie – PVC - biele hranaté lišty, výška min. 6 mm | bm | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Soklovanie -koberec - - kobercová lišta biela a v nej lepený koberec podľa CP | bm | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Výmena prahov s ekologickou likvidáciou | ks | 100 |  |  |  |  |  |
| **Cena celkom za predmet zákazky v EUR** | | | | |  |  |  |  |

V .................... dňa .................... ........................................................

meno a priezvisko, funkcia, podpis osoby oprávnenej predložiť ponuku

**Upozornenie**

**Uchádzač musí vyplniť a predložiť kompletný návrh na plnenie kritéria**

1. V jednotlivých cenách položiek musí byť započítaná cena práce, prístroje potrebné na prácu, pracovný materiál a odev, prepravné, pridružený spotrebný materiál ako sú krycie fólie a pásky alebo iný

materiál potrebný na splnenie požiadaviek objednávateľa a všetky ostatné náklady spojené so zabezpečením objednávky.

1. Jedná sa o kancelárske priestory v objektoch MŠVVaŠ SR.

**V prípade, že uchádzač nevyplní kompletný návrh na plnenie kritéria podľa tejto výzvy, nebude jeho ponuka hodnotená.**